

**Российская Федерация**

**Пензенская область**

**СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ**

**ГОРОДА КУЗНЕЦКА**

**РЕШЕНИЕ**

**Об утверждении внесения изменений в местные**

**нормативы градостроительного проектирования**

**города Кузнецка Пензенской области**

Принято Собранием представителей города Кузнецка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании части 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 14, 14.1 главы 3 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

**Собрание представителей города Кузнецка решило:**

1.Утвердить внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования города Кузнецка Пензенской области, утвержденные решением Собрания представителей города Кузнецка от 24.12.2015 № 144-19/6 (с изменениями), согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя главы администрации города Кузнецка, отдел архитектуры и градостроительства администрации города Кузнецка и постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, безопасности жизнедеятельности населения и профилактике правонарушений.

Глава города Кузнецка С.И. Лаптев

Приложение

к решению Собрания

представителей города Кузнецка

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ**

**ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

**ГОРОДА КУЗНЕЦКА**

1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения города Кузнецка и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Кузнецка, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения города Кузнецка и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Кузнецка.

* 1. 1.1. Объекты в области транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги местного значения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта | Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| единица  измерения | величина | единица  измерения | величина |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть магистральных улиц и дорог в пределах населенного пункта | плотность сети км/кв. км | 2,2 | не нормируется | | |
| 2 | Остановка общественного городского транспорта | Остановка  (количество) | 1 на отрезок улицы протяженностью  600 м | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки обществен-ного пассажир-ского транспорта, м | 500  <\*> | |
| <\*> В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м; в производственных и коммунально-складских зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м  от главного входа.  В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов  к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших, крупных и крупнейших городах до 600 м, в малых и средних - до 800 м. | | | | | | |

* 1. 1.2. Объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов власти  города Кузнецка

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. № п/п | 1. Наименование 2. объекта | 1. Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | | 1. Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| 1. единица 2. измерения | 1. величина | 1. единица 2. измерения | 1. величина |

| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | 1. Объект для размещения органов местного самоуправления муниципального образования | 1. площадь пола 2. на 1 сотрудника, 3. кв. м | 1. 6 2. <\*> | 1. не нормируется и определяется заданием  на проектирование | |
| 1. <\*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки. | | | | |
| 1. 2 | 1. Муниципальный архив | 1. количество 2. (объект) | 1. 1 | 1. не нормируется и определяется заданием  на проектирование | |
|  | 1. <\*> Без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки. | | | | |

* 2. 1.3. Объекты инженерной инфраструктуры местного значения,   
     в том числе линейные и объекты энергетики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| 1. единица   измере-ния | величина | 1. единица 2. измерения | 1. величина |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | | 5 | 6 |
| **1** | **Объекты в области электроснабжения** | | | | | | | | |
| 1.1 | Объекты:  -линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный номинальный класс напряжения  0,4 - 6 (10) -  20 кВ;  - подстанции, проектный номинальный класс напряжения  0,4 - 6 (10) -  20 кВ;  - распределитель-ные пункты;  - переклю-чательный пункт;  - соединительные пункты;  - трансфор-маторные подстанции | кВт⋅ч/ год | | по заданию на проектирование для населенных пунктов  по укрупненным показателям электропотребления  на 1 человека  в зависимости от степени благоустройства и количества населения <\*> | | | | не нормируется | |
| без стационар-ных электро-плит, без кондицио-неров: | | 1530 | |  | |
| без стационар-ных электро-плит,  с конди-цио-нерами | | 800 | |
| со стацио-нарными электро-плитами, без кондицио-неров | | 1890 | |
| со стацио-нарными электро-плитами,  с конди-ционерами | | 2160 | |
|  | <\*> Используется для предварительных расчетов. | | | | | | | | |
| **2** | **Объекты в области газоснабжения** | | | | | | | | |
| 2.1 | Газопровод низкого давления (природный и сжиженный углеводородный газ), рабочее давление в газопроводе, до 0,005 МПа включительно | куб. м/ год | | по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям потребления газа на 1 чел. в зависимости от степени благоустройства <\*> | | | | не нормируется | |
| с центра-лизован-ным горячим водоснаб-жением | | 120 <\*\*> | |  | |
| с горячим водоснаб-жением  от газовых водонагре-вателей | | 300 <\*\*> | |  | |
| с отсут-ствием всяких видов горячего водоснаб-жения | | 180  <\*\*> | |  | |
| <\*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы газоснабжения.  <\*\*> Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб.м (8000 ккал/м3)). | | | | | | | | |
| **3** | **Объекты в области теплоснабжения** | | | | | | | | |
| 3.1 | Объекты: - источник тепловой энергии;  - центральный тепловой пункт (ЦТП);  - индивидуальный тепловой пункт (ИТП);  - тепловая перекачивающая насосная станция (ТПНС). | Гкал/ год | | по заданию  на проектирование для населенных пунктов  по укрупненным показателям объемов теплопотребления  на 1 чел., в зависимости от степени благоустройства <\*> | | | |  | |
| при нали-чии в квар-тире газо-вой плиты и цент-рали-зован-ного горя-чего водо-снаб-жения при газо-снаб-жении при-род-ным газом | при наличии в квар-тире газовой плиты и газового водо-нагре-вателя (при отсут-ствии цент-рали-зован-ного горячего водо-снаб-жения) при газо-снаб-жении природ-ным газом | | при нали-чии в квар-тире газо-вой пли-ты и отсут-ствии цент-рали-зован-ного горя-чего водо-снаб-же-ния и газо-вого водо-на-гре-вате-ля при газо-снаб-же-нии при-род-ным газом | не нормируется | |
| 0,97 | 2,4 | | 1,43 |
|  | <\*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы теплоснабжения. Задачи развития системы тепло-снабжения решаются в схемах теплоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений. | | | | | | | | |
| **4** | **Объекты в области водоснабжения** | | | | | | | | |
| 4.1 | Объекты водоснабжения:  - водозабор; - водопроводные очистные сооружения;  - насосная станция; -водонапорная башня; - резервуар; - артезианская скважина. | | л/сут. | по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водопотребления на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <\*> | | | | не нормируется | |
| застройка зданиями, оборудо-ванными внутрен-ним водопрово-дом и канализа-цией, с ванными и местными водонагре-вателями | | то же, с централи-зованным горячим водоснабже-нием | |  | |
| 140 | | 195 | |  | |
| <\*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоснабжения. Задачи развития системы водо-снабжения решаются в схемах водоснабжения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений. | | | | | | | | |
| **5** | **Объекты в области водоотведения** | | | | | | | | |
| 5.1 | Объекты водоотведения: - очистные сооружения (КОС); - канализационная насосная станция (КНС). | л/сут. | | по заданию на проектирование для населенных пунктов по укрупненным показателям объемов водоотведения  на 1 человека в зависимости от степени благоустройства <\*> | | | | не нормируется | |
| застройка зданиями, оборудо-ванными внутрен-ним водопро-водом и канали-зацией,  с ванными и мест-ными водо-нагрева-телями | | то же,  с централи-зованным горячим водоснаб-жением | |  | |
|  |  | | 140 | | 195 | |  | |
| <\*> Используется для предварительных расчетов количества и мощности отдельных объектов системы водоотведения. Задачи развития системы водоотведения решаются в схемах водоотведения, разрабатываемых и утверждаемых органами местного самоуправления городских округов, городских и сельских поселений. | | | | | | | | |

* 1. 1.4. Объекты в области образования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| единица  измерения | величина | единица  измерения | величина |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | 6 |
| **1** | **Общее образование** | | | | | | | |
| 1.1 | Дошкольная образовательная организация | число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет | | 65 | | пешеходная доступность, м | | 300  (500)  *<\*>* |
|  | *<\*>* На территориях малоэтажной жилой (1 - 3-этажной) застройки радиус доступности для дошкольных образовательных организаций не более 500 м. Для крупных (от 500 тыс. чел. до 1000 тыс. чел.), больших (от 100 тыс. чел. до 250 тыс. чел.) и средних (от 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел.) городов радиус доступности обслуживания от места проживания до дошкольной образовательной организации  не более 300 м. | | | | | | | |
| 1.2 | Общеобразователь-ная организация | число мест  в образователь-ных организациях в расчете  на 100 детей  в возрасте  от 7 до 18 лет | | 95  *<\*>* | | | пешеходная доступ-ность, м | 500  (750)  <\*\*> |
| <\*> При организации дополнительного образования детей на базе общеобразовательных организаций, число мест на программах дополнительного образования принимается в количестве 45 на 100 обучающихся в общеобра-зовательных организациях.  <\*\*> Радиус доступности для общеобразовательных организаций общего образования (за исключением начальных классов) на территориях малоэтажной жилой (1-3-этажной) застройки в городской местности - 750 метров пешеходной доступности. | | | | | | | |
| **2** | **Дополнительное образование<\*\*\*>** | | | | | | | |
| 2.1 | Организация дополнительного образования детей | число мест на программах дополнительного образования в расчете на 100 детей в возрасте 5 до 18 лет | | | 75 | транспортная доступность, мин. | | 30 |
| число мест на программах дополнительного образования, реализуемых  на базе образовательных организаций  (за исключением общеобразователь-ных организаций), реализующих программы дополнительного образования | | | 30 | Транспорт-ная доступность, мин. | | 30 |
| *<\*\*\*>* За исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Пензенской области. | | | | | | | |
| 2.2 | Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи | количество  (объект) | | | 1 на 5 тыс. детского населения,  но не менее одного  в городском округе | транспорт-ная доступность, мин. | | 30 |

* 1. 1.5. Объекты в области здравоохранения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. № п/п | 1. Наименование 2. объекта | 1. Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | | 1. Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| 1. единица 2. измерения | 1. величина | 1. единица 2. измерения | 1. величина |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | | 1. 6 | |
| 1. 1 | 1. Аптека | по заданию на проектирование | | | 1. пешеходная 2. доступность, 3. м | | 500  <\*> |
| 1. <\*> При малоэтажной (1 - 3-этажной) застройке - 800 м. | | | | | | |
| 1. 2 | 1. Молочная кухня | по заданию на проектирование | | | не нормируется  и определяется заданием на проектирование | | |
| 1. 3 | 1. Раздаточные пункты молочных кухонь | по заданию на проектирование | | | 1. пешеходная 2. доступность, 3. м | | 500 |

1. Примечание: Распределение медицинских организаций на 1,2,3 уровни установлено в соответствии   
   с п. 5 методических [рекомендации](#Par25) о применении нормативов и норм ресурсной обеспеченности населения   
   в сфере здравоохранения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации   
   от 20.04.2018 № 182.
   1. 1.6. Объекты в области культуры и досуга

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| единица  измерения | величина | единица  измерения | величина |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1 | **Библиотеки** | | | | | |
| 1.1 | Общедоступная библиотека | количество  (объект) | | 1 на  20 тыс. чел. | транспортная доступность,  мин. | 40 |
| 1.2 | Детская библиотека | количество  (объект) | | 1 на  10 тыс. детей |
| 1.3 | Точка доступа к полнотекстовым информацион-ным ресурсам | количество (объект)  независимо от количества населения | | 2 |
| 2 | **Музеи** | | | | | |
| 2.1 | Краеведческий музей | количество (объект)  независимо от количества населения | | 1 | транспортная доступность,  мин. | 40 |
| 2.2 | Тематический музей | количество (объект) независимо от количества населения | | 1 |
| **3** | **Концертные организации** | | | | | |
| 3.1 | Концертный зал | количество (объект) независимо  от количества населения | | 1 | транспортная доступность,  мин. | 40 |
| **4** | **Учреждения культуры клубного типа** | | | | | |
| 4.1 | Дом культуры | количество (объект)  на население  до 100 тыс. | | 1 на  20 тыс. чел. | транспортная доступность,  мин. | 40 |
| **5** | **Кинотеатры и кинозалы** | | | | | |
| 5.1 | Кинозал | количество  (объект) | | 1 на  20 тыс. чел. | не нормируется  и определяется заданием  на проектирование | |

* 1. 1.7. Объекты в области физической культуры и спорта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Расчетный и предельный показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | | Расчетный и предельный показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| единица  измерения | величина | единица  измерения | величина |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | |
| 1 | Открытый стадион | количество (объект)  на муниципальную единицу, объединяющую  от 2500 до 5000 жителей  <\*> | | 1 | транспортная доступность, мин. | | 30 |
| <\*> В качестве муниципальной единицы могут выступать жилые кварталы и т.п. | | | | | | |
| 2 | Плавательный бассейн | площадь зеркала воды на  1 000 человек,  кв. м | | 20 | транспортная доступность, мин. | | 30 |
| 3 | Плоскостное спортивное сооружение (в том числе спортивные (игровые) площадки, спортивные поля, включая футбольные поля) | общая площадь  на 1000 человек,  кв. м | | 1,95 тыс. | транспортная доступность, мин. | | 30 |
| 4 | Многофункциональный спортивный комплекс (физкультурно-оздоровительный комплекс) | площадь пола  на 1000 человек,  кв. м | | 35 | транспортная доступность, мин. | | 30 |
| общая площадь  на 1000 человек, кв. м | | 70 |
| Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных организаций и других образовательных организаций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать, % общей нормы: территории - 35, спортивные залы - 50, бассейны - 45.  Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения  не должна превышать 30 минут. | | | | | | |
| 5 | Спортивный зал | площадь пола на 1000 человек,  кв. м | | 35 | транспортная доступность, мин. | | 30 |
| 6 | Спортивная площадка (комплексы физкультурно-оздоровительных площадок, универсальная спортивная площадка) | площадь территории  на 1 человека,  кв. м | | 23 | пешеходная доступность, м | | 500 |
| 7 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне | общая площадь на 1000 человек, кв.м | | 70 | пешеходная доступность, м | | 500 |
|  | Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.  Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением в пределах пешеходной доступности не более 500 метров. | | | | | | |
| 8 | Специализированная спортивная образовательная организация (детско-юношеская спортивная школа, школа олимпийского резерва) | по заданию на проектирование | | | не нормируется  и определяется заданием на проектирование | | |
| 9 | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом (универсальная игровая площадка, дистанция (велодорожка), спот (плаза начального уровня), площадка с тренажерами, каток (сезонный) | площадь территории на 1 человека,  кв.м | | 23 | не нормируется  и определяется заданием на проектирование | | |
| Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. | | | | | | |

* 1. 1.8. Объекты в области ритуальных услуг (места погребения)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | | Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| единица  измерения | величина | единица  измерения | величина |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Объекты мест погребения** | | | | |
| 1.1 | Кладбище смешанного или традиционного захоронения | площадь территории,  га | 0,24 на 1000 чел.  [<\*>](#Par5796) | не нормируется  и определяется заданием на проектирование | |
| <\*> Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га. | | | | |
| 1.2 | Кладбище урновых захоронений после кремации | площадь территории,  га | 0,02 на  1000 чел. | не нормируется  и определяется заданием на проектирование | |
| 1.3 | Крематорий | по заданию на проектирование  <\*\*> | | не нормируется  и определяется заданием на проектирование | |
| <\*\*> Пропускная способность крематория определяется в среднем из расчета один час на одну кремацию. | | | | |

Примечание:

Размеры земельных участков, отводимых для захоронения, допускается уточнять в зависимости от соотношения кладбищ традиционного захоронения и кладбищ для погребения после кремации, устанавливаемых по местным условиям.

* 1. 1.9. Объекты в области благоустройства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. № п/п | 1. Наименование 2. объекта | 1. Предельные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | | 1. Предельные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| 1. единица 2. измерения | 1. величина | 1. единица 2. измерения | 1. величина |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | | 1. 6 | |
| 1. 1 | 1. Парк культуры и отдыха, городской парк | 1. количество (объект) 2. на каждые  30000 человек населения | 1. 1 2. <\*> | 1. транспортная доступность, мин. | | 1. 40 2. <\*\*> | |
| 1. <\*> Площадь территории городских парков следует принимать не менее 15 га. 2. <\*\*> Время доступности городских парков должно быть не более 20 минут. | | | | | | |
| 1. 2 | 1. Парк планировочного района | 1. площадь территории, га | 1. 10 | 1. транспортная доступность, мин. | | 1. 15 | |
|  | 1. Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5 м2/чел., включая площадки и спортивные сооружения. | | | | | | |
| 1. 3 | 1. Сад жилого района | 1. площадь территории, 2. га | 1. 3 | 1. не нормируется | | | |
| 1. 4 | 1. Питомник | 1. площадь территории 2. на человека, 3. кв. м | 1. 3 | 1. не нормируется | | | |
| 1. 5 | 1. Цветочно-оранжерейное хозяйство | 1. площадь территории 2. на человека, 3. кв. м | 1. 0,4 | 1. не нормируется | | | |
| 1. В зеленых зонах городов следует предусматривать питомники древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обеспечения посадочным материалом группы городских и сельских поселений. Площадь питомника должна быть не менее 80 га. | | | | | | |
| 1. 6 | 1. Бульвар и пешеходная аллея | 1. ширина бульвара  с одной продольной пешеходной аллеей, 2. м 3. <\*> | 1. по оси улиц - 18 | 1. не нормируется | | | |
| 1. с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой - 10 |
| <\*> Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха. | | | | | | |
| 1. 7 | 1. Сквер | 1. площадь территории, 2. га | 1. 0,5 2. <\*> | 1. не нормируется | | | |
| 1. <\*> Для условий реконструкции - не менее 0,1 га. При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами. | | | | | | |
| 1. Для городов с численностью населения от 50 тысяч до 100 тысяч человек площадь общегородских озелененных территорий общего пользования на одного человека 7 кв. м. 2. Площадь озелененных территорий общего пользования жилых районов на одного человека 6 кв. м. 3. В средних (от 50 тыс. чел. до 100 тыс. чел.) городах, расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%. | | | | | | | |
| 1. 8 | 1. Места массового кратковременного отдыха | 1. площадь территории, 2. га | 1. 50 | | 1. транспортная доступность на общественном транспорте, мин. | | 1. 90 |
| 1. 9 | 1. Оборудованное место массовой околоводной рекреации (пляж) | 1. площадь территории 2. на человека (посетителя), 3. кв.м | 1. 5 2. [<\*>](#P2612) | | 1. транспортная доступность, мин. | | 1. 90 |
|  | 1. [<\*>](#P2612) Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 4 кв. м  на одного посетителя. 2. Размеры территории специализированных лечебных пляжей для лечащихся  с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8 - 12 кв. м на одного посетителя. 3. Минимальную протяженность береговой полосы речных и озерных пляжей следует принимать не менее 0,25 м на одного посетителя. | | | | | | |
| 1. 10 | 1. Объекты благоустройства на территориях жилого назначения | | | | | | |
| 1. 10.1 | 1. Детская площадка | 1. площадь территории 2. на человека, 3. кв. м | 1. 0,5 2. [<\*>](#P2612) | 1. на придомовой территории, 2. но не менее 12 м от окон жилых домов | | | |
| 10.2 | 1. Площадка для отдыха и досуга | 1. площадь территории 2. на человека, 3. кв. м | 1. 0,1 2. [<\*>](#P2612) | 1. на придомовой территории, 2. но не менее 10 м от окон жилых домов | | | |
| 1. 10.3 | 1. Спортивная площадка | 1. площадь территории 2. на человека, 3. кв. м | 1. [<\*>](#P2612) 2. [<\*](#P2612)\*[\*>](#P2612) | 1. на придомовой территории 2. жилых домов | | | |
| 1. 10.4 | 1. Контейнерная площадка и площадка для складирования отдельных групп коммунальных отходов | 1. количество 2. (объект) | 1. [<\*\*>](#P2612) | 1. пешеходная доступность, 2. м | | | 1. 100 2. [<\*](#P2612)\*[\*\*>](#P2612) |
| 1. 10.5 | 1. Площадка для выгула собак | 1. площадь территории 2. на человека, 3. кв. м | 1. [<\*>](#P2612) | 1. пешеходная доступность, 2. м | | | 1. на придомо-вой террито-рии, 2. но не менее 40 м от окон жилых домов |
|  | 1. [<\*>](#P2612) Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны. 2. [<\*\*>](#P2612) Наличие контейнерных площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы. Значения показателей определяются на основании расчета в соответствии с нормативами накопления твердых коммунальных отходов и правилами благоустройства муниципального образования. 3. [<\*](#P2612)\*\*> Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок - 40 м, наименьшие - для площадок для настольного тенниса - 10 м. 4. [<\*\*\*\*>](#P2612) Расстояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не более 100 м. Расстояние от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м. | | | | | | |

1.9.1 Объекты для хранения транспортных средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. № п/п | 1. Наименование 2. объекта | 1. Предельный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | | 1. Предельный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | |
| 1. единица 2. измерения | 1. величина | 1. единица 2. измерения | 1. величина |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | 1. 2 | 1. 3 | 1. 4 | 1. 5 | 1. 6 |
| 1. **1** | 1. **Стоянки автомобилей для многоквартирного жилого дома** | | | | |
| 1. 1.1 | 1. Гараж (гараж-стоянка), открытая стоянка 2. для постоянного хранения | 1. вместимость 2. (1 машино-место на  1000 чел.) 3. [<1>](#P1802) | 1. определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании 2. [<\*>](#P1802) | 1. м | 1. 800 2. 1500 [<\*\*\*>](#P1802) |
| 1. 1.2 | 1. Гостевая стоянка | 1. вместимость 2. (1 машино-место на 1000 чел.) 3. [<1>](#P1802) | 1. определяется по расчету в зависимости от уровня автомобилизации в муниципальном образовании 2. [<\*\*>](#P1802) | 1. м | 1. 100 |
|  | 1. [<1>](#P1802) Допускается в качестве единицы измерения принимать 1 машино-место на 100 (10) человек, 1 машино-место на 1 человека. 2. Уровень автомобилизации в муниципальном образовании на расчетный срок определяется местными нормативами градостроительного проектирования  в зависимости от местных условий. 3. [<\*>](#P1802) Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест на 1000 жителей принимается в количестве 90% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации. 4. [<\*\*>](#P1802) Минимально допустимый уровень обеспеченности, машино-мест  на 1000 жителей принимается в количестве 25% от расчетного числа легковых автомобилей на 1000 жителей исходя из уровня автомобилизации. 5. [<\*\*\*>](#P1802) В районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м. | | | | |
| 1. **2** | 1. **Стоянки для временного хранения автомобилей общественных зданий, сооружений, рекреационных территорий, объектов отдыха и т.д.** | | | | |
| 1. 2.1 | 1. Учреждения органов государственной власти, органов местного самоуправления | 1. количество машино-мест  на 200-220 кв. м общей площади | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.2 | 1. Административно-управленческие учреждения, иностранные представительства, представительства субъектов Российской Федерации, здания и помещения общественных организаций | 1. количество машино-мест на 100-120 кв. м общей площади | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.3 | 1. Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | 1. количество машино-мест на 50-60 кв. м общей площади | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.4 | 1. Общеобразовательная организация | 1. 100 мест (воспитанников) | 1. 2 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.5 | 1. Профессиональные образовательные организации, образовательные организации дополнительного образования | 1. количество машино-мест на 2-3 препода-вателя, занятых в одну смену | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.6 | 1. Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | 1. количество машино-мест на 20-25 кв. м общей площади | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.7 | 1. Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональ-ных зон | 1. количество машино-мест на 6–8 работающих в двух смежных сменах, человек | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.8 | 1. Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 1. количество машино-мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах | 1. 140 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.9 | 1. Рынки постоянные: |  |  |  |  |
| 1. универсальные и непродовольственные | 1. количество машино-мест на 30-40 кв. м общей площади | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. продовольственные и сельскохозяйственные | 1. количество машино-мест на 40-50 кв. м общей площади | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.10 | 1. Объекты коммунально-бытового обслуживания (бани) | 1. количество машино-мест на 5-6 едино-временных посетителей | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.11 | 1. Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | 1. количество машино-мест на 6-8 едино-временных посетителей | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.12 | 1. Театры, концертные залы: |  |  |  |  |
| 1. 2.12.1 | 1. городского значения (1-й уровень комфорта) | 1. количество машино-мест на 4-7 зрительских мест | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.12.2 | 1. другие театры и концертные залы  (2-й уровень комфорта) и конференц-залы | 1. количество машино-мест на 15-20 зрительских мест | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.13 | 1. Киноцентры и кинотеатры: |  |  |  |  |
| 1. 2.13.1 | 1. городского значения 2. (1-й уровень комфорта) | 1. количество машино-мест  на 8-12 зрительских мест | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.13.2 | 1. другие 2. (2-й уровень комфорта) | 1. количество машино-мест на 15-25 зрительских мест | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.14 | 1. Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | 1. количество машино-мест на 6-8 постоянных мест | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.15 | 1. Медицинские организации регионального, зонального, межрайонного уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, 2. перинатальные центры и др.) | 1. количество машино-мест на 100 сотрудников | 1. 10 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. количество машино-мест на 100 коек | 1. 10 |
| 1. 2.16 | 1. Медицинские организации городского, районного, участкового уровня, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях (больницы, диспансеры, родильные дома и др.) | 1. количество машино-мест на 100 сотрудников | 1. 5 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. количество машино-мест на 100 коек | 1. 5 |  |  |
| 1. 2.17 | 1. Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в том числе амбулатории) | 1. количество машино-мест на 100 сотрудников | 1. 5 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. количество машино-мест на 100 посещений | 1. 2 |  |  |
| 1. 2.18 | 1. Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 1. количество машино-мест на 25-30 мест на трибунах | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.19 | 1. Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы) | 1. количество машино-мест на 25-55 кв. м общей площади | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.20 | 1. Тренажерные залы площадью 150–500 кв.м | 1. количество машино-мест на 8-10 едино-временных посетителей | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.21 | 1. Физкультурно-оздоровительные комплексы с залом площадью 1000–2000 кв.м | 1. количество машино-мест  на 10 едино-временных посетителей | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.22 | 1. Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.) | 1. количество машино-мест на 3-4 едино-временных посетителя | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.23 | 1. Аквапарки, бассейны | 1. количество машино-мест  на 5-7 едино-временных посетителей | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.24 | 1. Катки с искусственным покрытием общей площадью более  3000 кв. м | 1. количество машино-мест на 6-7 едино-временных посетителей | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| 1. 2.25 | 1. Железнодорожные вокзалы | 1. количество машино-мест  на 8-10 пассажиров дальнего следования в час пик | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 150 |
| 1. 2.26 | 1. Автовокзалы | 1. количество машино-мест на 10-15 пассажиров  в час пик | 1. 1 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 150 |
| 1. 2.27 | 1. Пляжи и парки в зонах отдыха | 1. количество машино-мест на 100 едино-временных посетителей | 1. 15 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 400 |
| 1. 2.28 | 1. Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 1. количество машино-мест на 100 едино-временных посетителей | 1. 10 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 400 |
| 1. 2.29 | 1. Предприятия общественного питания, торговли | 1. количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 1. 7 | 1. пешеходная доступность, м | 1. 250 |
| На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов  на кресле-коляске в соответствии с требованиями свода правил "СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения". | | | | | |

1. **1.10. Расчетные показатели мест (площадок) по накоплению твердых коммунальных отходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Полигон ТБО | Тыс. куб.м. накопления отходов | В расчете на 20-25 лет | Расстояние между полигонами | По заданию на проектирование |

1. **1.11. Расчетные показатели объектов, предназначенных для создания условий обеспечения жителей городского округа услугами отделения связи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | |
| Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Отделение связи | объект | по нормам и правилам министерства связи и массовых коммуникаций РФ | м | 500 -800 |

1. 2. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования города Кузнецка

**2.1.** **Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильных дорог местного значения населения города Кузнецка, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Кузнецка, содержащихся   
в** [**разделе 1.1.**](#P697) **основной части нормативов:**

1. п.1 в части обеспеченности принят на основе пункта 1.11 "Руководства   
   по проектированию городских улиц и дорог", разработанного ЦНИИП градостроительства.
2. п.2 в части:
3. - обеспеченности принят на основе свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 № 820)   
   (с последующими изменениями) (далее - СП 42.13330.2011);
4. - территориальной доступности на основе пункта СП 42.13330.2011.

**2.2****.** **Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление деятельности органов власти города Кузнецка местного значения населения города Кузнецка, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Кузнецка, содержащихся в** [**разделе 1.2. основной части нормативов:**](#P697)

п.1 в части:

- обеспеченности принят на основе СНиП 31-05-2003;

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.

п.2 в части:

- обеспеченности принят на основе Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"   
(с последующими изменениями);

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.

**2.3. Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры местного значения, в том числе линейными и объектами энергетики населения города Кузнецка, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Кузнецка, содержащихся в [разделе 1.3. основной части нормативов:](#P697)**

п.1.1в части обеспеченности принят на основе СП 42.13330.2016.

п.2.1, 3.1 в части обеспеченности приняты на основе СП 42-101-2003.

п.4.1 в части обеспеченности принят на основе свода правил "СП 31.13330.2012.   
Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция   
СНиП 2.04.02-84\*", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 (с последующими изменениями).

№ 5.1 в части обеспеченности принят на основе свода правил "СП 32.13330.2012.   
Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция   
СНиП 2.04.03-85", утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/11 (с последующими изменениями).

**2.4.** **Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования регионального и местного значения населения города Кузнецка, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Пензенской области, содержащихся в** [**разделе 1.4.**](#P697)  **основной части нормативов:**

п.1.1 в части:

- обеспеченности и территориальной доступности принят на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций;

- территориальной доступности принят на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций,   
СП 42.13330.2016, Изменения № 1 к "СП 252.1325800.2016. Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования", утвержденного и введенного в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации   
от 26.12.2018 № 872/пр, "СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", принятого Постановлением Госстроя России от 30.12.1999 № 94.

п.1.2 в части:

- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций;

- территориальной доступности на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций, СП 42.13330.2011.

п.2.1, п.2.2 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе Методических рекомендаций по развитию сети образовательных организаций и обеспеченности населения услугами таких организаций.

**2.5. Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами** **в области здравоохранения местного значения населения города Кузнецка, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Кузнецка, содержащихся** **в** [**разделе 1.5.**](#P697) **основной части** **местных**:

1. п. 1в части:
2. - обеспеченности принят на основе СП 42.13330.2016;
3. - территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2011.
4. п. 2 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе   
   СП 42.13330.2016.
5. п. 3 в части:
6. - обеспеченности принят на основе СП 42.13330.2016;
7. - территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2011.

**2.6.** **Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области культуры и досуга местного значения населения города Кузнецка, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения** города Кузнецка**, содержащихся** **в** [**разделе 1.6. основной части**](#P697)  **местных** **нормативов:**

п.1.1 – п.1.3, п.2.1, п.2.2, п.3.1, п.4.1 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры.

п.5.1 в части:

- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры;

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.

**2.7.** **Обоснование расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта местного значения населения города Кузнецка, расчетных показателей и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Кузнецка, содержащихся в** [**разделе 1.7. основной части**](#P697) **местных** **нормативов:**

п.1 в части:

- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.

п.2 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе   
СП 42.13330.2016.

п.3 в части:

- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.

п.4 в части:

- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации, СП 42.13330.2016;

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.

п.5 в части:

- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций по размещению объектов массового спорта в субъектах Российской Федерации;

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.

п.6 в части:

- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации   
в объектах физической культуры и спорта, утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 №244 (далее - Методические рекомендации   
о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта);

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.

п.7 в части:

- обеспеченности принят на основе СП 42.13330.2016.

- -территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2011.

п.8 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе   
СП 42.13330.2016.

п.9 в части:

- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта;

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.

**2.8. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области ритуальных услуг (места погребения) местного значения населения города Кузнецка, предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Кузнецка, содержащихся   
в** [**разделе 1.8. основной части**](#P697) **местных нормативов:**

п.1.1, п.1.2 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты   
на основе СП 42.13330.2016.

п.1.3 в части:

- обеспеченности принят на основе СП 42.13330.2016, санитарных норм и правил СанПиН 2.1.2882-11 "Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 № 84;

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.

**2.9.** **Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства местного значения населения города Кузнецка, предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Кузнецка, содержащихся в разделе 1.9 основной части местных нормативов:**

п.1 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры России от 02.08.2017 № Р-965 (далее - Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры).

п.2 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 №820) (с последующими изменениями), (далее -   
СП 42.13330.2011).

п.3, п.4, п.5, п.6, п.7 в части обеспеченности приняты на основе   
СП 42.13330.2011.

п.8 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе   
СП 42.13330.2011.

п.9 в части:

- обеспеченности принят на основе СП 42.13330.2016;

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2011.

п.10.1, п.10.2 в части:

- обеспеченности приняты на основе Письма Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 №42053-ИБ/14 "Об утверждении Предложений   
по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры";

- территориальной доступности приняты на основе СП 42.13330.2016.

п.10.3 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.

п.10.4 в части:

- обеспеченности принят на основе Методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр (далее - Методические рекомендации для подготовки правил благоустройства);

- территориальной доступности принят на основе санитарных норм и правил СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2010 № 64 (с последующими изменениями).

п.10.5 в части обеспеченности и территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2016.

**2.9.1** **Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области** **хранения транспортных средств местного значения населения города Кузнецка, и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Кузнецка, содержащихся   
в разделе 1.9.1 основной части местных нормативов:**

п.1.1, п.1.2 в части обеспеченности и территориальной доступности приняты на основе свода правил "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*", утвержденного Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 №820) (с последующими изменениями) (далее -   
СП 42.13330.2011).

п.2.1 - 2.3, п.2.5 - 2.29 в части:

- обеспеченности приняты на основе свода правил "[СП 42.13330.2016](consultantplus://offline/ref=AB75C11509224F0D55E7975D3E198B41122CD5E21E31D41BAACD0DA2478ADA782E8BBC5A49CCDE15FAD4A8C1Y0oAK). Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*", утвержденного Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр.

- территориальной доступности приняты на основе СП 42.13330.2011.

п.2.4 в части:

- обеспеченности принят на основе свода правил "СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования", утвержденных Приказом Минстроя России от 17.08.2016 № 572/пр) (с последующими изменениями).

- территориальной доступности принят на основе СП 42.13330.2011.

**2.10. Обоснование расчетных показателей мест (площадок) по накоплению твердых коммунальных отходов, содержащихся в разделе 1.10 основной части местных нормативов:**

[СП 2.1.7.1038-01](garantF1://12023803.0) «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО».

**2.11. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для создания условий обеспечения жителей городского округа услугами отделения связи, содержащихся в разделе 1.11 основной части местных нормативов:**

Расчетные показатели приняты на уровне расчетных показателей, рекомендованных приложением К свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и таблицей 5 части 10 указанного свода правил, определяющей радиусы обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещенными в жилой застройке.

2. 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов.

3.1. Область применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования города Кузнецка.

Действие расчетных показателей местных нормативов распространяется на всю территорию города Кузнецка, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения. Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории города Кузнецка независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов применяются при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, при подготовке и утверждении документации по планировке территорий, при подготовке и утверждении местных нормативов градостроительного проектирования города Кузнецка.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования также применяются:

- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий;

- в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения города Кузнецка и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Кузнецка, предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения города Кузнецка и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Кузнецка.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования и на которые дается ссылка   
в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Настоящие нормативы могут также применяться уполномоченным органом государственной власти города Кузнецка при осуществлении контроля соблюдения законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления.

3.2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования города Кузнецка.

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения города Кузнецка и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Кузнецка, предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения города Кузнецка и предельных значений расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Кузнецка  
в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения города Кузнецка, в документах территориального планирования, границ зон планируемого размещения таких объектов в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость и проч.), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры указанных объектов и нормы отвода земель для таких объектов.